How would a assembler distinguish between a branching symbol and a variable symbol?
Wie würde ein Assembler zwischen einem Verzweigungssymbol und einem variablen Symbol unterscheiden?

A branching symbol has a label declaration somewhere in the program, and a variable symbol doesn't
